ELEC 2520 – Réseaux d’énergie électrique

Utilisation du programme de calcul des flux de puissance

ARTERE 4.2 (Ulg) sur les ordinateurs du réseau FSA (en 2005).

Remarque : ce programme est mis à la disposition des étudiants dans le cadre des travaux pratiques du cours ELEC 2520 et ne peut être utilisé en dehors de ce cadre.

Allumez l'écran de l'ordinateur si nécessaire.

Lancez une session windows (si vous trouvez l'ordinateur sous LINUX, il faut d'abord rebooter). Utilisez votre login et votre mot de passe habituels pour accéder au réseau FSA (DSISE).

Créez dans votre espace de travail un répertoire "artere". L'adresse de ce répertoire sera donc U:\artere

Ouvrez les menus Poste de travail / student_data sur 'Excalibur-sfire-ISFA-samba 3.0.2a (sambaserver)'(T:)/FSA/Elec/Artere/artere42

Copiez les fichiers de ce répertoire et collez les dans le répertoire que vous venez de créer. Vérifiez que le contenu du fichier prmlf.dat est bien (0.1 0.1 30 10. 10. 10. 0. y n n). Corrigez-le si nécessaire.

Pour vérifier ou modifier un fichier de données, ouvrez les menus "Démarrer\ Programmes\ Commun\ Bureautique". Cliquez sur "Notepad". Ouvrez les menus "Fichiers\ouvrir\Artere". Activez l'option "Tous les fichiers".

Pour effectuer un calcul de flux de puissance (load flow) :

· Ouvrez les  menus "Démarrer\ Programmes\ FSA\Elec\Artere\

· Cliquez sur Artere4.2

· Une fenêtre « ARTERE_execution message window » s’ouvre.

· A la question « LOAD FLOW control parameter file : », répondre en introduisant le nom d’un fichier contenant les paramètres de calcul (exemple : prmlf.dat). Ne pressez pas <Enter> avant d'avoir introduit le nom de ce fichier, car le programme utiliserait alors des valeurs par défaut qui ne seraient pas adaptées à cet exercice.

· A la question « Next DATA file », répondre en introduisant le nom d’un fichier donnant les paramètres d’un réseau (exemple : cigre.dat ; il n’y a pas de données par défaut).

· Le programme repose la même question. N'entrez plus de nom de fichier mais terminez l’introduction des fichiers de paramètres en pressant <Enter>. (Tant que l’utilisateur introduit le nom d’un fichier, le programme repose la question « Next DATA file » : les données peuvent être réparties dans plusieurs fichiers, mais nous n'utiliserons pas cette possibilité. Il ne faut surtout pas introduire deux fois les mêmes données !).

·  Le programme effectue alors le calcul et les étapes de celui-ci (itérations) sont affichées :  indicateurs de « mismatches » (écarts par rapport à la solution), nombre de transformateurs dont le rapport de transformation a été adapté (mais non pas le nombre de changements de prises), etc.

· Pour examiner les résultats sous forme de listes, dans le bandeau supérieur de la fenêtre « artere », sélectionnez « Outputs » et ensuite « « show listing »

· Pour examiner les résultats sous forme graphique sur un schéma unifilaire, dans le bandeau supérieur de la fenêtre « artere », sélectionnez « Outputs » et ensuite « « show on one-line diagram ». Introduisez pour « JFIG file » la lettre P ou  p pour les flux de puissance active, Q ou q pour les flux de puissance réactive, V ou v pour les amplitudes des tensions, PH ou ph pour les phases des tensions. (NB. La topologie est relative aux données contenues dans le fichier cigre.dat ; le programme ne permet pas, tel quel, de représenter graphiquement les résultats de n’importe quel réseau). Vous devez ensuite examiner le fichier U:\artere\artere.html en utilisant le navigateur mozilla. 

Pour modifier un ou plusieurs paramètres d’éléments du réseau, par exemple un rapport de transformation (en phase ou en quadrature), il faut terminer l’exécution du programme, éditer un fichier de paramètres, l’enregistrer (sous un autre nom si l’on veut garder le fichier original) et relancer l’exécution du programme ARTERE.

Si l’on veut modifier des paramètres tels que la tension de consigne d’un générateur ou modifier la topologie (déconnexion d’une ligne, etc.), on peut le faire sans sortir du programme ARTERE par l’utilisation, dans le bandeau supérieur de la fenêtre « artere », de l’option « Modify » et ensuite « data and re-run »

Pour utiliser la répartition automatique des puissances entre les générateurs, il faut, après avoir changé prmlf.dat, utiliser la commande modify.

Pour examiner une liste d'incidents, cliquez sur <contingency> puis sur <analysis>. Attribuez à tous les paramètres qui apparaissent une valeur compatible avec ce qui est demandé dans votre énoncé.

………….

Avant de quitter votre poste de travail, n'oubliez pas de quitter tous les programmes et de fermer la session. Éteignez le moniteur.

